|  |  |
| --- | --- |
|  | Высоту стоек уменьшить до 5мм |
|  | Кнопку сдвинуть к краю.  Под кнопкой расположить один светодиод в держателе |
|  | 2 SMA разъема перенести на заднюю крышку |
|  | Плату сдвинуть налево на ~12мм (до пересечения с крепежным винтов в задней крышке +2мм) |
|  | Уменьшить до 15мм |
|  | В соответствии с новым положением платы расположить разъем питания |